نصب محافظ بارانگیر پارس (دارای LED )

پس از جای گذاری پنل در داخل محافظ جهت نصب LED سیم قرمز را زیر پایه ترمینال 2 (مثبت ) و سیم سفید را زیر پایه ترمینال 3 ( منفی ) قراردهید که در این صورت، فقط هنگام فشاردادن، شستی زنگ چراغ LED بالای محافظ روشن می گردد.